**Supplementary Table 3:** Results of instantaneous filtration efficiency evaluation performed at ICS Laboratories (Brunswick, OH).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Cycle** | **Flow Rate (LPM)** | **Resistance (mm of H2O)** | **Penetration (%)** | **Filter Efficiency (%)** |
| **3M 1860** | 1 | 86 | 10.4 | 0.74 | 99.26 |
| 1 | 86 | 9.5 | 0.38 | 99.62 |
| 1 | 86 | 10.1 | 0.91 | 99.09 |
| 1 | 86 | 11.4 | 0.64 | 99.36 |
| 2 | 86 | 10.9 | 0.92 | 99.08 |
| 2 | 86 | 9.3 | 0.60 | 99.40 |
| 2 | 86 | 9.9 | 0.31 | 99.69 |
| 2 | 86 | 9.6 | 0.38 | 99.62 |
| 2 | 86 | 9.2 | 0.45 | 99.55 |
| 5 | 86 | 9.1 | 1.03 | 98.97 |
| 5 | 86 | 8.8 | 0.60 | 99.40 |
| 5 | 86 | 9.4 | 0.30 | 99.70 |
| **KC/Halyard 46767**  **(duckbill)** | 1 | 86 | 15.2 | 0.11 | 99.89 |
| 2 | 86 | 14.1 | 0.22 | 99.78 |
| 5 | 86 | 14.5 | 0.12 | 99.88 |
| 5 | 86 | 13.5 | 0.10 | 99.90 |
| 5 | 86 | 15.0 | 0.12 | 99.88 |
| **Gerson 2130** | 1 | 86 | 9.3 | 1.31 | 98.69 |
| 2 | 86 | 7.9 | 2.57 | 97.43 |
| 5 | 85 | 9.8 | 1.35 | 98.65 |
| **3M 8210** | 1 | 86 | 8.9 | 0.27 | 99.73 |
| 1 | 86 | 8.8 | 0.21 | 99.79 |
| 2 | 86 | 8.6 | 0.15 | 99.85 |
| 2 | 86 | 9.3 | 0.21 | 99.79 |
| 5 | 85 | 9.3 | 0.21 | 99.79 |
| 5 | 85 | 9.1 | 0.43 | 99.57 |
| 5 | 85 | 9.8 | 0.21 | 99.79 |
| **3M 9210** | 5 | 85 | 10.4 | 0.07 | 99.93 |